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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137480 - 2013 data 09.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, 
tel. 91 4145276, fax. 91 4145031.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
· W ogłoszeniu jest: Odbudowa zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę zniszczonego odcinka zabytkowych murów obronnych przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach. Głównym celem inwestycji jest odbudowa i zabezpieczenie partii murów zniszczonej w katastrofie budowlanej 2002r., oraz zabezpieczenie odbudowanego odcinka murów przed wpływami atmosferycznymi. W ramach inwestycji przewiduje się odtworzenie zniszczonego odcinka poprzez: 
posadowienie ławy fundamentowej, - odtworzenie muru w partii wzniesionej pierwotnie z kamienia, - odtworzenie muru w partii wzniesionej pierwotnie z cegły, - wykonanie konstrukcji żelbetowej, zabezpieczającej mur przed powaleniem, - drenowanie żelbetowej konstrukcji i partii fundamentowej odtworzonego muru. - zabezpieczenie korony muru daszkiem.
· W ogłoszeniu powinno być: Odbudowa zabytkowych murów obronnych 
w Mieszkowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę zniszczonego odcinka zabytkowych murów obronnych przy ulicy Granicznej w Mieszkowicach. Głównym celem inwestycji jest odbudowa i zabezpieczenie partii murów zniszczonej 
w katastrofie budowlanej 2002r., oraz zabezpieczenie odbudowanego odcinka murów przed wpływami atmosferycznymi. W ramach inwestycji przewiduje się odtworzenie zniszczonego odcinka poprzez: - posadowienie ławy fundamentowej, - odtworzenie muru w partii wzniesionej pierwotnie z kamienia, - odtworzenie muru w partii wzniesionej pierwotnie z cegły, - wykonanie konstrukcji żelbetowej, zabezpieczającej mur przed powaleniem, - drenowanie żelbetowej konstrukcji i partii fundamentowej odtworzonego muru. - zabezpieczenie korony muru daszkiem.


