Mieszkowice, dnia 25.07.2013r. 
GP.271.6.2013


WYKONAWCY 
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU 



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki 
w  Mieszkowicach

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:


Rozdział  XV SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki 
w Mieszkowicach. Zakres prac obejmuje wykonanie wszystkich prac, jakie 
z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania tj.:
Roboty demontażowe
1) Demontaż nawierzchni z płyt drogowych w ilości 75 m2.
2) Demontaż rurociągów żeliwnych o średnicy 200 mm w ilości 85 m.
3) Demontaż rurociągów PVC o średnicy 200 mm w ilości 30 m.
4) Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1000 mm w ilości 2 kpl.
5) Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1500 mm w ilości 1 kpl.
Roboty ziemne
1) Roboty pomiarowe przy wytyczeniu i wykonaniu map powykonawczych w ilości 1 kpl.
2) Ręczne i mechaniczne wykonanie wykopu na odkład w ilości 950 m3.
3) Podsypka w ilości 56,00 m2 oraz obsypka rurociągów z kruszywa w ilości 30,0 m2.
4) Mechaniczna zasypka wykopu w ilości 950 m3.
Roboty montażowe sanitarne
1) Montaż rurociągów PVC o śr. 400 mm w ilości 20,0m.
2) Montaż rurociągów PE o śr. 200 mm w ilości 28,0 m.
3) Dostawa i montaż tłoczni ścieków - 1 kpl.
4) Montaż zasuwy koł. o śr. 400 mm w ilości 1 szt.
5) Montaż studni rewizyjnej o śr. 1500 mm do gł. 3,5 m z kręgów bet. w ilości 2 kpl.
6) Montaż kształtek kołnierzowych o śr. 200 mm w ilości 3 szt.
7) Włączenie w istniejące sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 2 kpl.
8) Próby szczelności rurociągów w ilości 1 kpl.


Roboty montażowe budowlane
1) wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m na słupkach z rur 50 mm st. w rozstawie 2,4 m osadzonych w cokole o wymiarach 0,3 x 0,8 w ilości 178,0 mb
2) Montaż bramy ogrodzeniowej ręcznie przesuwnej w ilości 1 kpl.
3) Wykonanie nawierzchni z istniejących płyt drogowych w ilości 75 m2.
4) Wykonanie trawników parkowych z siewem i nawożeniem w ilości 1500 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, opisach technicznych, specyfikacjach technicznych.


Przedmiar robót – Pkt. 2 ppk. 2.3 – Roboty ziemne otrzymuje brzmienie:

Podsypki piaskowe o gr. 15 cm  -  56,00 m3
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

