Mieszkowice, dnia 24.07.2013r.
GP.271.6.2013

Numer ogłoszenia: 150161 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287290 - 2013 data 22.07.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, fax. 91 4145031.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
· W ogłoszeniu jest: Zakres prac obejmuje wykonanie prac m.in takich jak 
Roboty demontażowe 
1) Demontaż nawierzchni z płyt drogowych w ilości 75 m2. 
2) Demontaż rurociągów żeliwnych o średnicy 200 mm w ilości 85 m. 
3) Demontaż rurociągów PVC o średnicy 200 mm w ilości 30 m. 
4) Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1000 mm w ilości 2 kpl. 
5) Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1500 mm w ilości 1 kpl. 
Roboty ziemne 
1) Roboty pomiarowe przy wytyczeniu i wykonaniu map powykonawczych w ilości 1 kpl. 
2) Ręczne i mechaniczne wykonanie wykopu na odkład w ilości 950 m3. 
3) Podsypka w ilości 55,84 m2 oraz obsypka rurociągów z kruszywa w ilości 30,0 m2. 
4) Mechaniczna zasypka wykopu w ilości 950 m3. 
Roboty montażowe sanitarne 
1) Montaż rurociągów PVC o śr. 400 mm w ilości 20,0m. 
2) Montaż rurociągów PE o śr. 200 mm w ilości 28,0 m. 
3) Dostawa i montaż tłoczni ścieków - 1 kpl. 
4) Montaż zasuwy koł. o śr. 400 mm w ilości 1 szt. 
5) Montaż studni rewizyjnej o śr. 1500 mm do gł. 3,5 m z kręgów bet. w ilości 2 kpl. 
6) Montaż kształtek kołnierzowych o śr. 200 mm w ilości 3 szt. 
7) Włączenie w istniejące sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 2 kpl. 
8) Próby szczelności rurociągów w ilości 1 kpl. 
Roboty montażowe budowlane 
1) wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m na słupkach z rur 50 mm st. w rozstawie 2,4 m osadzonych w cokole o wymiarach 0,3 x 0,8 w ilości 178,0 mb 
2) Montaż bramy ogrodzeniowej ręcznie przesuwnej w ilości 1 kpl. 
3) Wykonanie nawierzchni z istniejących płyt drogowych w ilości 75 m2. 
4) Wykonanie trawników parkowych z siewem i nawożeniem w ilości 1500 m2. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, opisach technicznych, specyfikacjach technicznych.

W ogłoszeniu powinno być: 
Zakres prac obejmuje m.in.: 
Roboty demontażowe 
1. Demontaż nawierzchni z płyt drogowych w ilości 75 m2. 
2. Demontaż rurociągów żeliwnych o średnicy 200 mm w ilości 85 m. 
3. Demontaż rurociągów PVC o średnicy 200 mm w ilości 30 m. 
4. Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1000 mm w ilości 2 kpl. 
5. Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1500 mm w ilości 1 kpl. 
Roboty ziemne 
1. Roboty pomiarowe przy wytyczeniu i wykonaniu map powykonawczych w ilości 1 kpl. 
2. Ręczne i mechaniczne wykonanie wykopu na odkład w ilości 950 m3. 
3. Podsypka w ilości 56,00 m2 oraz obsypka rurociągów z kruszywa w ilości 30,0 m2. 
4. Mechaniczna zasypka wykopu w ilości 950 m3.
Roboty montażowe sanitarne 
1. Montaż rurociągów PVC o śr. 400 mm w ilości 20,0m. 
2. Montaż rurociągów PE o śr. 200 mm w ilości 28,0 m. 
3. Dostawa i montaż tłoczni ścieków - 1 kpl. 
4. Montaż zasuwy koł. o śr. 400 mm w ilości 1 szt. 
5. Montaż studni rewizyjnej o śr. 1500 mm do gł. 3,5 m z kręgów bet. w ilości 2 kpl. 
6. Montaż kształtek kołnierzowych o śr. 200 mm w ilości 3 szt. 
7. Włączenie w istniejące sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 2 kpl. 
8. Próby szczelności rurociągów w ilości 1 kpl. 
Roboty montażowe budowlane 
1. Wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m na słupkach z rur 50 mm st. w rozstawie 2,4 m osadzonych w cokole o wymiarach 0,3 x 0,8 w ilości 178,0 mb 
2. Montaż bramy ogrodzeniowej ręcznie przesuwnej w ilości 1 kpl. 
3. Wykonanie nawierzchni z istniejących płyt drogowych w ilości 75 m2. 
4. Wykonanie trawników parkowych z siewem i nawożeniem w ilości 1500 m2.

