PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	
	AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

	1
d.1
	Wycena
własna
	Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę.
	kpl
	
	


	
	
	1
	kpl
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	2
	45222000-9
	REAKTOR BIOLOGICZNY - RB-3

	2.1
	
	Roboty ziemne

	2
	KSNR 1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
	m2
	
	

	d.2.1
	0106-01
	spycharek
	
	
	

	
	
	12*25
	m2
	300,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	300,000

	3
	KSNR 1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
	m2
	
	

	d.2.1
	0106-02
	za dalsze 5 cm ponad 15 cm
	
	
	

	
	
	300
	m2
	300,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	300,000

	4
	KSNR 1
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
	m2
	
	

	d.2.1
	0214-01
	[100] KM,pracujące na gruncie 1-2 kategorii.
	
	
	

	
	
	300-(20,4*6,6)
	m2
	165,360
	

	
	
	
	
	RAZEM
	165,360

	5
	KSNR 1
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
	m2
	
	

	d.2.1
	0403-01
	
	
	
	

	
	
	300-(20,4*6,6)
	m2
	165,360
	

	
	
	
	
	RAZEM
	165,360


	6
	KSNR 1
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.
	m3
	
	

	d.2.1
	0202-10
	kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	
	
	

	
	
	25*11*2,55
	m3
	701,250
	

	
	
	
	
	RAZEM
	701,250

	7
	KNR 2-01
	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 6m pod obiekty specjalne w
	m2
	
	

	d.2.1
	0326-04
	gruntach suchych kat.III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką
	
	
	

	
	
	(11+25+11)*2,55
	m2
	119,850
	

	
	
	
	
	RAZEM
	119,850

	8
	KSNR 1
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
	m3
	
	

	d.2.1
	0203-03
	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
	
	
	

	
	
	samowyład.
	
	
	

	
	
	(25*11*3,85)-(20,4*6,6*3,85)
	m3
	540,386
	

	
	
	
	
	RAZEM
	540,386

	9
d.2.1
	KSNR 1 0210-05
	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	m3
	
	

	
	
	(25*11*3,85)-(20,4*6,6*3,85)
	m3
	540,386
	

	
	
	
	
	RAZEM
	540,386

	2.2
	
	Roboty montażowe

	10
	KNR-W 2-02
	Podklad betonowy B 7,5 gr. 10 cm z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	
	

	d.2.2
	0201-04
	
	
	
	

	
	
	21*7*0,1
	m3
	14,700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14,700

	11
d.2.2
	KNR-W 2-02 0606-01
	Dwie warstwy izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
	m2
	
	

	
	
	21*7*2
	m2
	294,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	294,000

	12
	KNR-W 2-02
	Warstwa ochronna z betonu B10 gr.4 cm z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	
	

	d.2.2
	0201-04
	
	
	
	

	
	
	21*7*0,04
	m3
	5,880
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,880

	13
	KNR-W 2-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że​
	t
	
	

	d.2.2
	0259-04
	browane
	
	
	

	
	
	13,009
	t
	13,009
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13,009

	14
	KNR-W 2-02
	Płyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu żurawiem
	m3
	
	

	d.2.2
	1902-06
	B-30
	
	
	

	
	
	20,4*6,6*0,4
	m3
	53,856
	

	
	
	
	
	RAZEM
	53,856

	15
	KNR-W 2-02
	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokość do 4 mw deskowaniu trady​
	m2
	
	

	d.2.2
	1905-01
	cyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie B-30
	
	
	

	
	
	(20,4+6)*2*3,6
	m2
	190,080
	

	
	
	6*3,6*2
	m2
	43,200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	233,280

	16
	KNR-W 2-02
	Ściany żelbetowe w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na
	m2
	
	

	d.2.2
	1905-05
	samochodzie - dodatek za każdy nast. 1 cm różnicy grubości
	
	
	

	
	
	190,08*10
	m2
	1 900,800
	

	
	
	43,2*5
	m2
	216,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2 116,800

	17
	KNR 2-02
	Dylatacje
	m
	
	

	d.2.2
	1913-01
	
	
	
	

	
	
	2*4,15+6,6
	m
	14,900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14,900
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	18
	KNR-W 2-02
	Skosy betonowe niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu
	m3
	
	

	d.2.2
	1906-04 z.sz.
	żurawiem - element o objętości do 0.5 m3
	
	
	

	
	5.1. 9928-01
	
	
	
	

	
	
	(13,3+6+4+6+2+6)*2*0,5*0,5*0,5
	m3
	9,325
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,325

	19
	KNR-W 2-02
	Gzymsy o wysięgu do 15 cm
	m3
	
	

	d.2.2
	0220-01
	
	
	
	

	
	
	0,7*6*0,1
	m3
	0,420
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,420

	20
d.2.2
	KNR 2-02 1102-02
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za​tarte na gładko
	m2
	
	

	
	
	13,3*6+4*6+2*6
	m2
	115,800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	115,800

	21
d.2.2
	KNR 2-02 1102-03
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą​cenie za zmianę grubości o 10 mm
	m2
	
	

	
	
	115,8*3
	m2
	347,400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	347,400

	22
	KNR-W 2-02
	Proby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób wymuszony
	m3
	
	

	d.2.2
	1923-10
	
	
	
	

	
	
	(13,3*6+4*6+2*6)*3,3
	m3
	382,140
	

	
	
	
	
	RAZEM
	382,140

	23
	KSNR 7
	Barierka stalowa
	t
	
	

	d.2.2
	0202-01
	
	
	
	

	
	
	(20,4+6,6)*2*0,015
	t
	0,810
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,810

	24
	KSNR 7
	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową schodów i po​
	t
	
	

	d.2.2
	0919-03
	mostów
	
	
	

	
	
	0,81
	t
	0,810
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,810

	25
d.2.2
	KNR-W 2-02 0603-09
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	m2
	
	

	
	
	(20,4+6,6)*2*4,15
	m2
	224,100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	224,100

	26
d.2.2
	KNR-W 2-02 0603-10
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
	m2
	
	

	
	
	(20,4+6,6)*2*4,15
	m2
	224,100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	224,100

	2.3
	
	Roboty drogowe - chodnik

	27
	KNR 2-31
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be​
	m2
	
	

	d.2.3
	0815-02
	tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	
	
	

	
	
	25*1
	m2
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	28
	KSNR 6
	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości
	m2
	
	

	d.2.3
	0101-08
	jezdni i chodników
	
	
	

	
	
	(22+9)*2*1
	m2
	62,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	62,000

	29
	KSNR 6
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł​
	m
	
	

	d.2.3
	0404-01
	nione zaprawą cementową
	
	
	

	
	
	(20,4+2+6,6+2)*2
	m
	62,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	62,000

	30
	KNR 0-11
	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej
	m2
	
	

	d.2.3
	0320-01
	grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	
	
	

	
	
	(20,4+2+6,6)*2*1
	m2
	58,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,000

	3
	45453000-7
	KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW - K 1

	31
	KNR 4-01
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen​
	m3
	
	

	d.3
	0329-05
	towej dla otworów drzwiowych i okiennych
	
	
	

	
	
	0,8*0,65*0,3
	m3
	0,156
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,156

	4
	45222000-9
	PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOŻONYCH - PZ

	4.1
	
	Roboty ziemne

	32
	KSNR 1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
	m2
	
	

	d.4.1
	0106-01
	spycharek
	
	
	

	
	
	10*4
	m2
	40,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40,000

	33
	KSNR 1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
	m2
	
	

	d.4.1
	0106-02
	za dalsze 5 cm ponad 15 cm
	
	
	

	
	
	40
	m2
	40,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40,000

	34
	KSNR 1
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
	m2
	
	

	d.4.1
	0214-01
	[100] KM,pracujące na gruncie 1-2 kategorii.
	
	
	

	
	
	40-(7,5*3)
	m2
	17,500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17,500

	35
	KSNR 1
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
	m2
	
	

	d.4.1
	0403-01
	
	
	
	

	
	
	40-(7,5*3)
	m2
	17,500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17,500
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	36
	KSNR 1
	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
	m3
	
	

	d.4.1
	0205-02
	o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	
	
	

	
	
	9*3,5*0,8
	m3
	25,200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,200

	37
d.4.1
	KSNR 1 0210-05
	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	m3
	
	

	
	
	9*3,5*0,8-(7,5*3*0,8)
	m3
	7,200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,200

	38
d.4.1
	KSNR 1 0413-02
	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.
	m3
	
	

	
	
	7,5*3*0,45
	m3
	10,125
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,125

	4.2
	
	Roboty montażowe

	39
	KNR-W 2-02
	Podklad betonowy B 7,5 gr. 10 cm z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	
	

	d.4.2
	0201-04
	
	
	
	

	
	
	2,4*1,4*0,1
	m3
	0,336
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,336

	40
	KNR-W 2-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że​
	t
	
	

	d.4.2
	0259-04
	browane
	
	
	

	
	
	0,04
	t
	0,040
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,040

	41
	KNR-W 2-02
	Płyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu żurawiem
	m3
	
	

	d.4.2
	1902-06
	B-20
	
	
	

	
	
	2,2*1,2*0,25
	m3
	0,660
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,660

	4.3
	
	Roboty drogowe

	42
	KSNR 6
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto​
	m
	
	

	d.4.3
	0403-03
	nowych na podsypce cementowo-piaskowej
	
	
	

	
	
	5+6,8+3
	m
	14,800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14,800

	43
d.4.3
	KSNR 1 0413-02
	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.
	m3
	
	

	
	
	7,5*3*0,4
	m3
	9,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,000

	44
d.4.3
	KSNR 6 0105-02
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm
	m2
	
	

	
	
	7,5*3-(2,2*1,2)
	m2
	19,860
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19,860

	45
	KSNR 6
	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm
	m2
	
	

	d.4.3
	0113-03
	
	
	
	

	
	
	7,5*3-(2,2*1,2)
	m2
	19,860
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19,860

	46
	KNR 0-11
	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 20 na podsypce cemen-
	m2
	
	

	d.4.3
	0317-02
	towo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 7,5*3-(2,2*1,2)
	m2
	19,860
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19,860

	5
	45222000-9
	PLAC SKLADOWY - PS

	5.1
	
	Roboty ziemne

	47
	KSNR 1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
	m2
	
	

	d.5.1
	0106-01
	spycharek
	
	
	

	
	
	30*25
	m2
	750,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	750,000

	48
	KSNR 1
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
	m2
	
	

	d.5.1
	0106-02
	za dalsze 5 cm ponad 15 cm
	
	
	

	
	
	750
	m2
	750,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	750,000

	49
	KSNR 1
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
	m2
	
	

	d.5.1
	0214-01
	[100] KM,pracujące na gruncie 1-2 kategorii.
	
	
	

	
	
	750-(21 *25,2)
	m2
	220,800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	220,800

	50
	KSNR 1
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
	m2
	
	

	d.5.1
	0403-01
	
	
	
	

	
	
	750-(21 *25,2)
	m2
	220,800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	220,800

	51
	KSNR 1
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.
	m3
	
	

	d.5.1
	0202-10
	kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	
	
	

	
	
	25,2*21*0,6
	m3
	317,520
	

	
	
	
	
	RAZEM
	317,520

	52
	KSNR 1
	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
	m3
	
	

	d.5.1
	0205-02
	o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	
	
	

	
	
	27*22*0,6-317,52
	m3
	38,880
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38,880

	53
d.5.1
	KSNR 1 0210-05
	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	m3
	
	

	
	
	27*22*0,6-(25,2*21 *0,6)
	m3
	38,880
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	RAZEM
	38,880

	54
d.5.1
	KSNR 1 0413-02
	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.
	m3
	
	

	
	
	26*21,5*0,6
	m3
	335,400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	335,400

	5.2
	
	Roboty montażowe

	55
	KNR-W 2-02
	Płyty denne w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu żurawiem B-25
	m3
	
	

	d.5.2
	1902-06
	
	
	
	

	
	
	25,2*21*0,2
	m3
	105,840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	105,840

	56
	KNR 2-02
	Dylatacje
	m
	
	

	d.5.2
	1913-01
	
	
	
	

	
	
	4*21 +3*25,2
	m
	159,600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	159,600

	57
	Wycena
	Monraż odwodnienia liniowego szerokości 10 cm.
	m
	
	

	d.5.2
	wlasna
	
	
	
	

	
	
	25,2
	m
	25,200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,200


Norma STD Wersja 4.18a
- 8 -
