PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	45311100-1
	Reaktor biologiczny RB-3

	1.1
	
	Instalacje elektryczne

	1
	KNR 5-08
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją
	szt.
	
	

	d.1.1
	0404-07
	- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
	
	
	

	
	
	4
	szt.
	4,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,000

	2
d.1.1
	KNR 5-08 0701-16
	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg na ścianie (do 4 mocowań)
	szt.
	
	

	
	
	4
	szt.
	4,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,000

	3
	KNR 2-01
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w
	m
	
	

	d.1.1
	0701-0501
	gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	80
	m
	80,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	80,000

	4
	KNR 5-10
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
	m
	
	

	d.1.1
	0301-02
	m
	
	
	

	
	
	80
	m
	80,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	80,000

	5
	KNR 2-01
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m
	m
	
	

	d.1.1
	0704-0501
	w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	80
	m
	80,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	80,000

	6
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.1.1
	0103-04
	nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	
	
	

	
	
	80+70+70+45
	m
	265,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	265,000

	7
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.1.1
	0108-04
	nowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem
	
	
	

	
	
	4*15
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	8
	KNR 5-10
	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
	szt.
	
	

	d.1.1
	0604-06
	przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz​
	
	
	

	
	
	nych
	
	
	

	
	
	2*4*5
	szt.
	40,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40,000

	9
	KNP 18
	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól
	szt
	
	

	d.1.1
	1301-01.02
	
	
	
	

	
	
	4
	szt
	4,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,000

	1.2
	
	Instalacje AKPiA

	10
	KNR 7-08
	Pośredni układ do pomiaru ciśnienia lub próżni z zastosowaniem przetwornika
	ukl.
	
	

	d.1.2
	0101-04
	
	
	
	

	
	
	1
	ukl.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	11
	KNR 7-08
	Układ do pomiaru przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem mier​
	ukl.
	
	

	d.1.2
	0103-03
	nika wtórnego
	
	
	

	
	
	1
	ukl.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	12
	KNR 7-08
	Układ do pomiaru parametrów chemicznych cieczy
	ukl.
	
	

	d.1.2
	0104-02
	
	
	
	

	
	
	1
	ukl.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	13
d.1.2
	KNR 7-08 0402-02
	Układy sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją elektryczną
	ukł.
	
	

	
	
	1
	ukł.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	14
	KNR 7-08
	Układ do pomiarów obrotów, drgań, przesuwu, mimośrodowości, wydłużeń
	ukl.
	
	

	d.1.2
	0105-02
	
	
	
	

	
	
	1
	ukl.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	15
d.1.2
	KNR 7-08 0509-01
	Przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompen​sacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstrukcjach noś​nych i wsporczych o masie do 1 kg/m
	m
	
	

	
	
	25*4
	m
	100,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	100,000

	16
	KNR 7-08
	Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi
	m
	
	

	d.1.2
	0604-01
	
	
	
	

	
	
	25
	m
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	17
	KNR 7-08
	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg
	kg
	
	

	d.1.2
	0603-01
	
	
	
	

	
	
	2
	kg
	2,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,000

	18
	KNR 7-08
	Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompen​
	końc.
	
	

	d.1.2
	0512-01
	sacyjnych o ilości żył do 7
	
	
	

	
	
	4*6
	końc.
	24,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24,000
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Norma STD Wersja 4.18a
PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	19
	KNR 7-08
	Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez
	pol.
	
	

	d.1.2
	0701-02
	zabudowania konstrukcji wsporczej
	
	
	

	
	
	1
	pol.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	20
	KNR 2-01
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w
	m
	
	

	d.1.2
	0701-0501
	gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	21
	KNR 5-10
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
	m
	
	

	d.1.2
	0301-02
	m
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	22
	KNR 2-01
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m
	m
	
	

	d.1.2
	0704-0501
	w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	23
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.1.2
	0103-04
	nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	
	
	

	
	
	4*60
	m
	240,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	240,000

	2
	4531100-1
	STACJA DMUCHAW

	2.1
	
	Instalacje elektryczne

	24
	KNR 5-08
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją
	szt.
	
	

	d.2.1
	0404-07
	- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	25
d.2.1
	KNR 5-08 0701-16
	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg na ścianie (do 4 mocowań)
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	26
	KNR 2-01
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w
	m
	
	

	d.2.1
	0701-0501
	gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	21
	m
	21,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21,000

	27
	KNR 5-10
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
	m
	
	

	d.2.1
	0301-02
	m
	
	
	

	
	
	21
	m
	21,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21,000

	28
	KNR 2-01
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m
	m
	
	

	d.2.1
	0704-0501
	w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	21
	m
	21,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21,000

	29
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.2.1
	0103-04
	nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	
	
	

	
	
	21
	m
	21,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21,000

	30
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.2.1
	0108-04
	nowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem
	
	
	

	
	
	10
	m
	10,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,000

	31
	KNR 5-10
	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
	szt.
	
	

	d.2.1
	0604-06
	przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz​
	
	
	

	
	
	nych
	
	
	

	
	
	2*5
	szt.
	10,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,000

	32
	KNP 18
	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól
	szt
	
	

	d.2.1
	1301-01.02
	
	
	
	

	
	
	1
	szt
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	2.2
	
	Instalacje AKPiA

	33
d.2.2
	KNR 7-08 0509-01
	Przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompen​sacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstrukcjach noś​nych i wsporczych o masie do 1 kg/m
	m
	
	

	
	
	25
	m
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	34
	KNR 7-08
	Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi
	m
	
	

	d.2.2
	0604-01
	
	
	
	

	
	
	25
	m
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	35
	KNR 7-08
	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg
	kg
	
	

	d.2.2
	0603-01
	
	
	
	

	
	
	2
	kg
	2,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,000

	36
	KNR 7-08
	Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompen​
	końc.
	
	

	d.2.2
	0512-01
	sacyjnych o ilości żył do 7
	
	
	

	
	
	4*4
	końc.
	16,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16,000


- 6 -
Norma STD Wersja 4.18a
PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	37
	KNR 7-08
	Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez
	pol.
	
	

	d.2.2
	0701-02
	zabudowania konstrukcji wsporczej
	
	
	

	
	
	1
	pol.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	38
	KNR 2-01
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w
	m
	
	

	d.2.2
	0701-0501
	gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	39
	KNR 5-10
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
	m
	
	

	d.2.2
	0301-02
	m
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	40
	KNR 2-01
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m
	m
	
	

	d.2.2
	0704-0501
	w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	41
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.2.2
	0103-04
	nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	3
	4531100-1
	POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO PO

	3.1
	
	Instalacje elektryczne

	42
	KNR 5-08
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją
	szt.
	
	

	d.3.1
	0404-07
	- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	43
d.3.1
	KNR 5-08 0701-16
	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg na ścianie (do 4 mocowań)
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	44
	KNR 2-01
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w
	m
	
	

	d.3.1
	0701-0501
	gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	75
	m
	75,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75,000

	45
	KNR 5-10
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
	m
	
	

	d.3.1
	0301-02
	m
	
	
	

	
	
	75
	m
	75,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75,000

	46
	KNR 2-01
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m
	m
	
	

	d.3.1
	0704-0501
	w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	75
	m
	75,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75,000

	47
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.3.1
	0103-04
	nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	
	
	

	
	
	75
	m
	75,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75,000

	48
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.3.1
	0108-04
	nowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem
	
	
	

	
	
	30
	m
	30,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30,000

	49
	KNR 5-10
	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
	szt.
	
	

	d.3.1
	0604-06
	przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz​
	
	
	

	
	
	nych
	
	
	

	
	
	2*5
	szt.
	10,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,000

	50
	KNP 18
	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól
	szt
	
	

	d.3.1
	1301-01.02
	
	
	
	

	
	
	1
	szt
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	3.2
	
	Instalacje AKPiA

	51
d.3.2
	KNR 7-08 0509-01
	Przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompen​sacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstrukcjach noś​nych i wsporczych o masie do 1 kg/m
	m
	
	

	
	
	25
	m
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	52
	KNR 7-08
	Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi
	m
	
	

	d.3.2
	0604-01
	
	
	
	

	
	
	25
	m
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	53
	KNR 7-08
	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg
	kg
	
	

	d.3.2
	0603-01
	
	
	
	

	
	
	2
	kg
	2,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,000

	54
	KNR 7-08
	Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompen​
	końc.
	
	

	d.3.2
	0512-01
	sacyjnych o ilości żył do 7
	
	
	

	
	
	2*6
	końc.
	12,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,000


- 7 -
Norma STD Wersja 4.18a
PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	55
	KNR 7-08
	Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez
	pol.
	
	

	d.3.2
	0701-02
	zabudowania konstrukcji wsporczej
	
	
	

	
	
	1
	pol.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	56
	KNR 2-01
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w
	m
	
	

	d.3.2
	0701-0501
	gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	57
	KNR 5-10
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
	m
	
	

	d.3.2
	0301-02
	m
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	58
	KNR 2-01
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m
	m
	
	

	d.3.2
	0704-0501
	w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	59
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.3.2
	0103-04
	nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	4
	4531100-1
	PUNKT ZLEWNY SCIEKÓW

	4.1
	
	Instalacje elektryczne

	60
	KNR 5-08
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją
	szt.
	
	

	d.4.1
	0404-07
	- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	61
d.4.1
	KNR 5-08 0701-16
	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg na ścianie (do 4 mocowań)
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	62
	KNR 2-01
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w
	m
	
	

	d.4.1
	0701-0501
	gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	107
	m
	107,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	107,000

	63
	KNR 5-10
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
	m
	
	

	d.4.1
	0301-02
	m
	
	
	

	
	
	107
	m
	107,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	107,000

	64
	KNR 2-01
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m
	m
	
	

	d.4.1
	0704-0501
	w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	107
	m
	107,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	107,000

	65
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.4.1
	0103-04
	nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	
	
	

	
	
	107
	m
	107,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	107,000

	66
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.4.1
	0108-04
	nowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem
	
	
	

	
	
	13
	m
	13,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13,000

	67
	KNR 5-10
	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
	szt.
	
	

	d.4.1
	0604-06
	przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz​
	
	
	

	
	
	nych
	
	
	

	
	
	2*5
	szt.
	10,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,000

	68
	KNP 18
	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól
	szt
	
	

	d.4.1
	1301-01.02
	
	
	
	

	
	
	1
	szt
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	4.2
	
	Instalacje AKPiA

	69
d.4.2
	KNR 7-08 0509-01
	Przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompen​sacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstrukcjach noś​nych i wsporczych o masie do 1 kg/m
	m
	
	

	
	
	25
	m
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	70
	KNR 7-08
	Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi
	m
	
	

	d.4.2
	0604-01
	
	
	
	

	
	
	25
	m
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	71
	KNR 7-08
	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg
	kg
	
	

	d.4.2
	0603-01
	
	
	
	

	
	
	2
	kg
	2,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,000

	72
	KNR 7-08
	Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompen​
	końc.
	
	

	d.4.2
	0512-01
	sacyjnych o ilości żył do 7
	
	
	

	
	
	2*6
	końc.
	12,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,000


- 8 -
Norma STD Wersja 4.18a
PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	73
	KNR 7-08
	Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez
	pol.
	
	

	d.4.2
	0701-02
	zabudowania konstrukcji wsporczej
	
	
	

	
	
	1
	pol.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	74
	KNR 2-01
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w
	m
	
	

	d.4.2
	0701-0501
	gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	75
	KNR 5-10
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
	m
	
	

	d.4.2
	0301-02
	m
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	76
	KNR 2-01
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m
	m
	
	

	d.4.2
	0704-0501
	w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	77
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.4.2
	0103-04
	nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	
	
	

	
	
	60
	m
	60,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60,000

	5
	4531100-1
	STANOWISKO DOZOWANIA PIX-u

	5.1
	
	Instalacje elektryczne

	78
	KNR 5-08
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją
	szt.
	
	

	d.5.1
	0404-07
	- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	79
d.5.1
	KNR 5-08 0701-16
	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg na ścianie (do 4 mocowań)
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	80
	KNR 2-01
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w
	m
	
	

	d.5.1
	0701-0501
	gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	70
	m
	70,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70,000

	81
	KNR 5-10
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
	m
	
	

	d.5.1
	0301-02
	m
	
	
	

	
	
	70
	m
	70,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70,000

	82
	KNR 2-01
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m
	m
	
	

	d.5.1
	0704-0501
	w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	70
	m
	70,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70,000

	83
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.5.1
	0103-04
	nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	
	
	

	
	
	70
	m
	70,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70,000

	84
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.5.1
	0108-04
	nowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem
	
	
	

	
	
	15
	m
	15,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15,000

	85
	KNR 5-10
	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
	szt.
	
	

	d.5.1
	0604-06
	przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz​
	
	
	

	
	
	nych
	
	
	

	
	
	2*5
	szt.
	10,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,000

	86
	KNP 18
	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól
	szt
	
	

	d.5.1
	1301-01.02
	
	
	
	

	
	
	1
	szt
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	5.2
	
	Instalacje AKPiA

	87
d.5.2
	KNR 7-08 0509-01
	Przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych kompen​sacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstrukcjach noś​nych i wsporczych o masie do 1 kg/m
	m
	
	

	
	
	25
	m
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	88
	KNR 7-08
	Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi
	m
	
	

	d.5.2
	0604-01
	
	
	
	

	
	
	25
	m
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	89
	KNR 7-08
	Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg
	kg
	
	

	d.5.2
	0603-01
	
	
	
	

	
	
	2
	kg
	2,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,000

	90
	KNR 7-08
	Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompen​
	końc.
	
	

	d.5.2
	0512-01
	sacyjnych o ilości żył do 7
	
	
	

	
	
	2*7
	końc.
	14,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14,000
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PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	91
	KNR 7-08
	Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez
	pol.
	
	

	d.5.2
	0701-02
	zabudowania konstrukcji wsporczej
	
	
	

	
	
	1
	pol.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	92
	KNR 2-01
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w
	m
	
	

	d.5.2
	0701-0501
	gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	70
	m
	70,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70,000

	93
	KNR 5-10
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
	m
	
	

	d.5.2
	0301-02
	m
	
	
	

	
	
	70
	m
	70,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70,000

	94
	KNR 2-01
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m
	m
	
	

	d.5.2
	0704-0501
	w gruncie kat. III
	
	
	

	
	
	70
	m
	70,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70,000

	95
	KNR 5-10
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamio​
	m
	
	

	d.5.2
	0103-04
	nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	
	
	

	
	
	25
	m
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000
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