PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	45332400-7
	REAKTOR BIOLOGICZNY - RB 3

	1.1
	
	Roboty technologiczne

	1
	KNR 2-05
	Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg
	t
	
	

	d.1.1
	0208-05
	
	
	
	

	
	mocowanie
	3*0,05
	t
	0,15
	

	
	do pomp
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,15

	2
	KNR 7-07
	Pompy zatapiane Q=25m3/h, H=4,0m, N=0,9kW
	kpl.
	
	

	d.1.1
	0107-01
	
	
	
	

	
	
	2
	kpl.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	3
	KNR 7-07
	Pompy zatapiane Q=90m3/h, H=3,0m, N=1,5kW
	kpl.
	
	

	d.1.1
	0107-01
	
	
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	4
	KNR 7-04
	Wolnoobrotowe śmigłowe mieszacze ścieków . Masa do 0.8 t. Montaż sposobem
	kpl.
	
	

	d.1.1
	0301-01
	mechanicznym.
	
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	5
	KNR 7-03
	Zurawik do pomp u=150kg
	szt.
	
	

	d.1.1
	0102-01
	
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	6
	Wycena
	Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka. Masa do 0.28 t. Montaż sposo​
	kpl.
	
	

	d.1.1
	własna
	bem mechanicznym
	
	
	

	
	
	15*3
	kpl.
	45,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45,00

	7
	KNR 7-04
	Przelewy ruchome stalowe. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem mechanicznym
	kpl.
	
	

	d.1.1
	0305-01
	
	
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	8
d.1.1
	KNR 7-09 2105-01
	Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm
	m
	
	

	
	
	9+15,5
	m
	24,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24,50

	9
	KNR 7-09
	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
	szt.
	
	

	d.1.1
	2116-01
	Grubość ścianki do 6.3 mm
	
	
	

	
	
	4+5
	szt.
	9,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,00

	10
d.1.1
	KNR 7-09 0315-01
	Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 159.0 mm. Grubość ścianki do 8.0
	złącz.
	
	

	
	
	mm
	
	
	

	
	
	10+8
	złącz.
	18,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18,00

	11
	KNR 7-09
	Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średni​
	styk.
	
	

	d.1.1
	2201-04
	ca nominalna 150 mm. śruby M20x95
	
	
	

	
	
	2
	styk.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	12
d.1.1
	KNR 7-09 2102-01
	Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm
	m
	
	

	
	
	2
	m
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	13
d.1.1
	KNR 7-09 0313-05
	Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5
	złącz.
	
	

	
	
	mm
	
	
	

	
	
	2
	złącz.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	14
	KNR 7-09
	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 323.9 mm.
	szt.
	
	

	d.1.1
	2118-01
	Grubość ścianki do 8.0 mm - przejścia szczelne
	
	
	

	
	
	2
	szt.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	15
	KNR 7-09
	Próba wodna rurociągów o średnicy do 273 mm na ciśnienie próbne do 4.0 MPa
	m
	
	

	d.1.1
	2901-02
	
	
	
	

	
	
	24,5+2
	m
	26,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26,50

	1.2
	
	Sieci technologiczne

	16
	KNNR 1
	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
	m3
	
	

	d.1.2
	0210-03
	o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	
	
	

	
	
	(6,5*1,5*1)+(3*1,5*1)
	m3
	14,25
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14,25

	17
	KNNR 1
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo​
	m2
	
	

	d.1.2
	0313-01
	wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
	
	
	

	
	
	grunt kat. I-IV
	
	
	

	
	
	(2*6,5*1,5)+(2*3*1,5)
	m2
	28,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28,50

	18
	KNNR 1
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.
	m3
	
	

	d.1.2
	0318-03
	0 m w gr.kat. I-III
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	[(6,5*1,5*1 )-(6,5*1 *0,4)]+[(3*1 *1,5)-(3*1 *0,4)]
	m3
	10,45
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,45

	19
	KSNR 1
	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu; kat.gr. III
	m3
	
	

	d.1.2
	0313-02
	
	
	
	

	
	
	14,25-10,45
	m3
	3,80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,80

	20
	KNR 2-18
	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm pod rury
	m2
	
	

	d.1.2
	0501-02 z.o. 2.2. 9901-3
	
	
	
	

	
	
	(6,5*1)+(3*1)
	m2
	9,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,50

	21
	KNR 2-18
	Obsypka rur z materiałów sypkich o grubości 25 cm
	m2
	
	

	d.1.2
	0501-04 z.o. 2.2. 9901-3
	
	
	
	

	
	
	(6,5*1)+(3*1)
	m2
	9,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,50

	22
	KNR 2-18
	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących
	szt.
	
	

	d.1.2
	0901-01 z.o.
	rurociągów o śr. 250 mm - wykopy umocnione o głębokości ponad 3.00 m
	
	
	

	
	2.2. 9901-1
	
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	23
	KNNR 4
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
	m
	
	

	d.1.2
	1009-09
	zewnętrznej 200 mm
	
	
	

	
	
	6,5
	m
	6,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,50

	24
	KNNR 4
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
	złącz.
	
	

	d.1.2
	1010-09 z.sz.
	metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	
	
	

	
	3.9. 9912-9
	
	
	
	

	
	
	8
	złącz.
	8,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,00

	25
	KNNR 4
	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
	szt
	
	

	d.1.2
	1012-03 z.sz. 3.9. 9912-10
	zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm - wykopy umocnione
	
	
	

	
	
	5
	szt
	5,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,00

	26
	KNNR 4
	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC,
	200m -
	
	

	d.1.2
	1609-01
	PE, PEHD o śr. 600 mm
	1 prób.
	
	

	
	
	6,5/200
	200m -
	0,03
	

	
	
	
	1 prób.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,03

	27
	KNNR 4
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
	m
	
	

	d.1.2
	1009-01 z.sz.
	zewnętrznej 40 mm - wykopy umocnione
	
	
	

	
	3.9. 9912-9
	
	
	
	

	
	
	3+15
	m
	18,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18,00

	28
	KNNR 4
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
	m
	
	

	d.1.2
	1009-01 z.sz.
	zewnętrznej 25mm - wykopy umocnione
	
	
	

	
	3.9. 9912-9
	
	
	
	

	
	
	3+15
	m
	18,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18,00

	29
d.1.2
	KNR 7-09 2107-02
	Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 323.9 mm. Grubość ścianki do 10.0 mm
	m
	
	

	
	
	5
	m
	5,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,00

	30
	KNR 7-09
	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 323.9 mm.
	szt.
	
	

	d.1.2
	2118-02
	Grubość ścianki do 10.0 mm
	
	
	

	
	
	4
	szt.
	4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,00

	31
d.1.2
	KNR 7-09 0317-01
	Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 323.9 mm. Grubość ścianki do 10.0
	złącz.
	
	

	
	
	mm
	
	
	

	
	
	8
	złącz.
	8,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,00

	32
	KNNR 4
	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o śr. 250
	200m -
	
	

	d.1.2
	1603-03
	mm
	1 prób.
	
	

	
	
	5/200
	200m -
	0,02
	

	
	
	
	1 prób.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,02

	2
	45332400-7
	STACJA DMUCHAW - SD

	33
	KNR 7-07
	Dmuchawa w obudowie dzwiekochłonnej typ DR 114T, Q=10,08m3/min, p=0,04
	kpl.
	
	

	d.2
	0201-06
	mbar, N=11kW
	
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	34
d.2
	KNR 7-09 2106-01
	Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219.1 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm
	m
	
	

	
	
	2,5
	m
	2,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,50


- 6 -
Norma STD Wersja 4.18a
PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	35
	KNR 7-09
	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219.1 mm.
	szt.
	
	

	d.2
	2117-01
	Grubość ścianki do 6.3 mm
	
	
	

	
	
	2
	szt.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00


	36
d.2
	KNR 7-09 0316-01
	Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 219.1 mm. Grubość ścianki do 8.0
	złącz.
	
	

	
	
	mm
	
	
	

	
	
	3
	złącz.
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	37
d.2
	KNR 7-09 2103-01
	Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 108.0 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm
	m
	
	

	
	
	2,5
	m
	2,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,50

	38
d.2
	KNR 7-09 0314-05
	Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 108.0 mm. Grubość ścianki do 6.3
	złącz.
	
	

	
	
	mm
	
	
	

	
	
	5
	złącz.
	5,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,00

	39
	KNR 7-09
	Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 100 mm na ciśnienie nomi​
	szt.
	
	

	d.2
	2618-05
	nalne do 0.6 MPa
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	40
	KNR 7-09
	Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średni​
	styk.
	
	

	d.2
	2201-03
	ca nominalna 80-125 mm. śruby M16x80
	
	
	

	
	
	2
	styk.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	41
	KNR 7-09
	Próba wodna rurociągów o średnicy do 273 mm na ciśnienie próbne do 4.0 MPa
	m
	
	

	d.2
	2901-02
	
	
	
	

	
	
	2+2,5
	m
	4,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,50

	3
	45332400-7
	KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW - K1

	42
	KNR 7-04
	Przelewy ruchome stalowe. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem mechanicznym
	kpl.
	
	

	d.3
	0305-01
	
	
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	43
	KNR 7-09
	Montaż przejścia szczelnego
	szt.
	
	

	d.3
	2118-01
	
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	4
	45332400-7
	PUNKT ZLEWCZY - PZ

	4.1
	
	Roboty technologiczne

	44
	KNR 7-07
	Stacja zlewcza ścieków kontenerowa
	kpl.
	
	

	d.4.1
	0201-06
	
	
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	45
d.4.1
	KNR 7-09 2103-01
	Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 108.0 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm
	m
	
	

	
	
	1,5
	m
	1,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,50

	46
d.4.1
	KNR 7-09 0314-05
	Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 108.0 mm. Grubość ścianki do 6.3
	złącz.
	
	

	
	
	mm
	
	
	

	
	
	2
	złącz.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	47
	KNR 7-09
	Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średni​
	styk.
	
	

	d.4.1
	2201-03
	ca nominalna 80-125 mm. śruby M16x80
	
	
	

	
	
	2
	styk.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	4.2
	
	Sieci technologiczne

	48
	KNNR 1
	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
	m3
	
	

	d.4.2
	0210-03
	o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	
	
	

	
	
	(5+2+6,5+5,5)*1,5*1
	m3
	28,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28,50

	49
	KNNR 1
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo​
	m2
	
	

	d.4.2
	0313-01
	wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
	
	
	

	
	
	grunt kat. I-IV
	
	
	

	
	
	(5+2+6,5+5,5)*1,5*2
	m2
	57,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	57,00

	50
	KNNR 1
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.
	m3
	
	

	d.4.2
	0318-03
	0 m w gr.kat. I-III
	
	
	

	
	
	(5+2+6,5+5,5)*1,5*1 -(5+2+6,5+5,5)*1 *0,4
	m3
	20,90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,90

	51
	KSNR 1
	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu; kat.gr. III
	m3
	
	

	d.4.2
	0313-02
	
	
	
	

	
	
	28,5-20,9
	m3
	7,60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,60
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	52
	KNR 2-18
	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm pod rury
	m2
	
	

	d.4.2
	0501-02 z.o. 2.2. 9901-3
	
	
	
	

	
	
	(5+2+6,5+5,5)*1
	m2
	19,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19,00

	53
	KNR 2-18
	Obsypka rur z materiałów sypkich o grubości 25 cm
	m2
	
	

	d.4.2
	0501-04 z.o. 2.2. 9901-3
	
	
	
	

	
	
	(5+2+6,5+5,5)*1
	m2
	19,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19,00

	54
	KNR 2-18
	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących
	szt.
	
	

	d.4.2
	0901-01 z.o.
	rurociągów o śr. 80 mm - wykopy umocnione o głębokości ponad 3.00 m
	
	
	

	
	2.2. 9901-1
	
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	55
	KNNR 4
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
	m
	
	

	d.4.2
	1009-09
	zewnętrznej 200 mm
	
	
	

	
	
	6,5
	m
	6,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,50

	56
	KNNR 4
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
	m
	
	

	d.4.2
	1009-01 z.sz.
	zewnętrznej 32 mm - wykopy umocnione
	
	
	

	
	3.9. 9912-9
	
	
	
	

	
	
	7
	m
	7,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,00

	57
	KNNR 4
	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC,
	200m -
	
	

	d.4.2
	1609-01
	PE, PEHD o śr. 600 mm
	1 prób.
	
	

	
	
	7/200
	200m -
	0,04
	

	
	
	
	1 prób.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,04

	58
	KNR 7-09
	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 323.9 mm.
	szt.
	
	

	d.4.2
	2118-02
	Grubość ścianki do 10.0 mm
	
	
	

	
	
	4
	szt.
	4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,00

	59
	KNNR 4
	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-
	m
	
	

	d.4.2
	1008-04 z.sz.
	wnętrznej 160 mm - wykopy umocnione
	
	
	

	
	3.9. 9912-9
	
	
	
	

	
	
	7
	m
	7,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,00

	60
	KNNR 4
	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-
	m
	
	

	d.4.2
	1008-05 z.sz.
	wnętrznej 200 mm - wykopy umocnione
	
	
	

	
	3.9. 9912-9
	
	
	
	

	
	
	6,5
	m
	6,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,50

	61
	KNR 2-18
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni​
	szt.
	
	

	d.4.2
	0625-02
	kiem bez syfonu
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	5
	45332400-7
	STANOWISKO DOZOWANIA PIX-u

	62
	KNR 2-15
	Pompy dozująca A97 z zaworem funkcyjnym
	szt.
	
	

	d.5
	0123-06 z.sz. 3.3. 9903-01
	
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	63
	KNR 4-02
	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
	szt.
	
	

	d.5
	0111-02
	
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	64
d.5
	KNR-W 2-15 0111-01
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą​czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	m
	
	

	
	
	2
	m
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	6
	45332400-7
	POMPOWNIA OSADU - PO

	65
	KNR 7-07
	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elek​
	kpl.
	
	

	d.6
	0101-06 z.o.
	trycznym o masie 0.7 t - poziomieszczenia ciasne - montaż 2-5 urządzeń na jed​
	
	
	

	
	3.8. z.o.3.10
	nym obiekcie
	
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	66
	KNR 7-09
	Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 150 mm na ciśnienie nomi​
	szt.
	
	

	d.6
	2619-07
	nalne 1.0-1.6 MPa
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	67
	KNR 7-09
	Montaż zaworu zwrotnego kołnierzowych o średnicy nominalnej 150 mm na ciś​
	szt.
	
	

	d.6
	2619-07
	nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	68
d.6
	KNR 7-09 2105-01
	Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88,9-159.0 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm
	m
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	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	3
	m
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	69
	KNR 7-09
	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
	szt.
	
	

	d.6
	2116-01
	Grubość ścianki do 6.3 mm
	
	
	

	
	
	3
	szt.
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	70
d.6
	KNR 7-09 0315-01
	Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 159.0 mm. Grubość ścianki do 8.0
	złącz.
	
	

	
	
	mm
	
	
	

	
	
	8
	złącz.
	8,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,00

	7
	45332400-7
	ROZRUCH OCZYSZCZALNI

	71
	Wycena
	Rozruch oczyszczalni po rozbudowie
	kpl.
	
	

	d.7
	własna
	
	
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00
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