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Mieszkowice: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów Numer ogłoszenia: 146537 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014



OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
- Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120399 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Kłosów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje: - naprawę ścian, - remont elewacji - tynków, - przemurowanie kominów na cegłę z klinkieru, - remont pokrycia dachu, - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymianę istniejących okien drewnianych na okna z PCV, - wymianę drzwi wejściowych z drewnianych ( wejście główne) na drewniane, drzwi do kotłowni - z drewnianych na metalowe - ocieplone - wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, - wykonanie izolacji cieplnej ścian fundamentowych ze styroduru gr 5cm z okładziną tynku żywicznego GRAMPLAST ( z wykonaniem wykopów i późniejszym ich zasypaniem) - rozebranie i wykonanie nowych schodów zarówno wejścia do budynku głównego jak i do kotłowni, - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem frezowanym gr 10 cm z wykonaniem tynku strukturalnego - AKRYLOWY - malowany względnie w masie barwiony, - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, - zdemontowanie istniejącego przyłącza napowietrznego, sztycy i wykonanie nowego przyłącza energetycznego 
z umocowaniem sztycy na ścianie szczytowej wraz z Tablicą główną, - wykonanie montażu na odcinku od zabezpieczenia głównego do zasilenia tablicy bezpiecznikowej zamontowanej w korytarzu świetlicy ( strona prawa) oraz zasilenie pomieszczenia kotłowni - przewody montowane przed klejeniem styropianu na ścianach zewnętrznych, - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od studni kanalizacyjnej do wejścia w pomieszczeniu kotłowni, - zamontowanie rury wywiewnej instalacji kanalizacyjnej, - zamontowanie kratek wywiewnych instalacji wentylacyjnej w ścianach kotłowni i sanitariatów, - zamontowanie kratki nawiewnej pomieszczenia kotłowni..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Spółdzielnia Rzemieślnicza Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych UNIWERSAL, 
ul. Droga ZIelona 7a, 74-505 Dębno, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160 717,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 184 470,89
· Oferta z najniższą ceną: 184 470,89 / Oferta z najwyższą ceną: 184 470,89
· Waluta: PLN.


