





Mieszkowice, dnia  01.08.2014r.

GP.271.7.2014

 
Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu



Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie.”


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.


Pyt. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 
278 KM?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 278  KM. 

Pyt. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z ogumieniem pojedynczym na osi tylnej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie samochodu z ogumieniem pojedynczym na tylną oś.

Pyt. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z zabudową wykonaną 
z różnych materiałów w pełni odpornych na korozję tzn. stal nierdzewna, aluminium 
i niektóre elementy z materiałów kompozytowych.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 

Pyt. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu wyposażonego 
w zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z blachy nierdzewnej?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 





Pyt. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu, który ma mocowanie aparatów w minimalnym stopniu ograniczające powierzchnię siedziska tylnej ławki?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie zastosowanie pod warunkiem, że mocowania będą indywidualne dla każdego aparatu.  

Pyt. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z wysokością całkowitą 3330 mm?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie samochodu o wysokości 3300 mm ze względu na parametry techniczno-budowlane budynku remizy strażackiej. 

Pyt. 7  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z mocowaniami dla drabiny trzyprzęsłowej typu DNW 3080?
Odpowiedź: 
Tak , pod warunkiem że wysokość całkowita samochodu nie przekroczy 3200 mm.


Pyt. 8 Zamawiający wymaga dostarczenia samochodu fabrycznie nowego, spełniającego normę emisji spalin min, EURO-5; (punkt 2,2 i 3.4 załącznika nr 7 do SIWZ).
Wszystkie podwozia wyprodukowane po i stycznia 2014r. obligatoryjnie muszą być wyposażane w silniki EURO VI, znacznie droższe i znacznie bardziej kłopotliwe, tym bardziej biorąc pod uwagę specyfikę użytkowania w jednostkach Straży Pożarnej. Nadto dostawy takich podwozi większość producentów realizować będzie nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu.
Czy mając powyższe na uwadze, Zamawiający dopuści dostawę pojazdu skompletowanego 
w 2014 roku na bazie fabrycznie nowego podwozia z roku 2013 spełniającego normę emisji spalin EURO V z możliwością rejestracji w 2014 roku , co niewątpliwie wpłynie na obniżenie ceny ofertowej, a argument ten powinien mieć znaczenie zważywszy na fakt, że Zamawiający określił najniższą cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Pojazdy z silnikami Euro 5 są zdecydowanie tańsze w zakupie 
i późniejszej eksploatacji oraz, co szczególnie ważne w pojazdach dla Straży Pożarnych, są zdecydowanie mniej niezawodne I kłopotliwe w codziennej obsłudze,
Odpowiedź: 
TAK 

Pyt.9 Zamawiający wymaga układu hamulcowego z hamulcami bębnowymi na wszystkich osiach (punkt 2.4 załącznika nr 3 do SIWZ).
Większość opracowań na ten temat jednoznacznie wskazuje, że zastosowanie hamulców tarczowych na obydwu osiach przekłada się bezpośrednio na skuteczność hamowania pojazdu w warunkach drogowych. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników pojazdu oraz innych użytkowników drogi zwłaszcza w trakcie szybkiego dojazdu wozu bojowego do akcji. Zastosowanie hamulców bębnowych na przedniej osi, poprzez wyższą wagę, ma wpływ na pogorszenie kierowalności pojazdem, a w związku z ich zamkniętą konstrukcją hamulce takie wykazują tendencje do przegrzewania się, co z kolei prowadzi do spadku ich skuteczności.
Podstawową zaletą hamulców tarczowych jest nieosłonięta struktura. Taka konstrukcja sprawia, że nie pojawia się problem przegrzania hamulców. Ponadto dzięki styczności z opływającymi tarczę powietrzem i wodą ulegają one nie tylko schłodzeniu ale l procesowi samooczyszczania.
Czy zatem Zamawiający, mając na uwadze zapewnienie zasad równego traktowania wykonawców i konkurencyjności, dopuści zaproponowanie pojazdów z hamulcami tarczowymi na obu osiach?
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  

Pyt. 10  Zamawiający w punkcie wymaga aby pojazd był wyposażony w system ABS z możliwością odłączania podczas jazdy w terenie (punkt 3.3 załącznika nr 7 do SIWZ). Oferowany samochód jest pojazdem uterenowionym zaliczanym do grupy 2, który przeznaczony jest do poruszania się po drogach utwardzonych, gdzie system ABS jest wymagany odrębnymi przepisami, które mówią iż każdy samochód musi być wyposażony w system ABS i nie określają możliwości chociażby chwilowego jego wyłączenia w warunkach drogowych.
Rozumiemy zatem, że wymóg ten Zamawiając/ odniósł jedynie do używania podczas jazdy w warunkach terenowych, gdzie system ABS z założenia nie spełnia swojego zadania.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwozia z układem ABS automatycznie odłączanym podczas jazdy w terenie z włączonymi blokadami?
Odpowiedź: 
TAK 


Pyt. 10 . Zamawiający wymaga by samochód posiadał światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka (punkt 3.3 załącznika nr 7 do SIWZ).
Czy Zamawiający dopuści samochód ze światłami do jazdy dziennej uruchamianymi osobnym włącznikiem, a nie automatycznie po przekręceniu kluczyka?
Odpowiedź: 
TAK 


Pyt. 11 
Zamawiający wymaga m.in. regulacji odległości l pochylenia siedziska fotela kierowcy oraz pochylenia siedziska fotela pasażera (punkt 3.7 załącznika nr 7 do SIWZ).
Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie podwozia bez wymienionego powyżej rozwiązania/ jednakże zapewniające należyty komfort i dobranie optymalnej pozycji dla kierowcy 
i pasażera?
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  


Pyt.12 Zamawiający wymaga by na dachu kabiny zamontowana była wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną lampą zespoloną 
z napisem „STRAŻ" - z głośnikiem , umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne lub układ równoważny (punkt 3.10 załącznika nr 1 do SIWZ). Nie ma logicznego ani technicznego uzasadnienia dla tak postawionych wymagań, gdyż takie rozwiązanie w żaden sposób nie poprawia walorów użytkowych pojazdu pożarniczego, a ma na celu jedynie ograniczenie ilości wykonawców mogących złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za układ równoważny zamontowanie belki zespolonej z napisem STRAŻ bezpośrednio na dachu kabiny, bez dodatkowych nakładek kompozytowych?
Prosimy również Zamawiającego o doprecyzowanie, w którym miejscu mają być zamontowane wymagane lampy dalekosiężne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, natomiast lampy dalekosiężne mają zostać zamontowane w górnej części kabiny pojazdu. 


Pyt.13) Zamawiający wymaga by na ścianie tylnej pojazdu były wbudowane w naroża nadwozia kompozytowego, wbudowane dwie lampy niebieskie lub układ równoważny (punkt 3.10 załącznika nr 1 do SIWZ).
Czy Zamawiający uzna za układ równoważny dwie lampy niebieskie zamontowane w tylnych narożach lub na tylnej ścianie zabudowy jednak nie wyprofilowane oraz nie wbudowane 
z zabudowę-kompozytową pojazdu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 


Pyt. 14 Zamawiający wymaga, by na ścianie tylnej pojazdu była fala świetlna LED wbudowana w nakładkę kompozytową, (punkt 3.10 Załącznika nr i do SIWZ)
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zamontowania fali świetlnej LED na tylnej ścianie pojazdu jednak nie wbudowanej w nadwozie kompozytowe.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Pyt. 15 Zamawiający wymaga by zabudowa nadwozia wykonana była w całości z materiałów kompozytowych (punkt   1.1 załącznika nr 7 do SiwZ).
Czy Zamawiający dopuści wykonanie zabudowy nadwozia z innych materiałów odpornych na korozję, takich jak stal nierdzewna i aluminium?
Zwracamy się również o doprecyzowanie zapisu odnośnie poszycia podestów o „specjalnych profilowanych" materiałach kompozytowych i określenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „specjalnie profilowanych" materiałów kompozytowych?
Odpowiedź Zamawiający wymaga aby zabudowa nadwozia wykonana była z materiałów kompozytowych. „specjalnie profilowanych” tj. z materiałów kompozytowych łagodnie zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi, ukształtowanych aerodynamicznie. 

Pyt. 16 Zamawiający wymaga żeby oświetlenie pola pracy składało się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy (min. 3szt. na stronę) i zewnętrznych listew LED zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola przy pojeździe (punkt 4.6 załącznika nr 7 do SIWZ).
Według normy PN-EN lfWfi-7 p. 5.1.3.3. powinno być zapewnione oświetlenie pola pracy o natężeniu min. 5 lx w odległości lm od pojazdu na poziomie podłoża. Ta sama norma nie wskazuje ilości oraz   typu oświetlania jakie powinno być zastosowane w celu spełnienia wymagań normy.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu, który nie posiada zewnętrznych listew LED zamontowanych nad żaluzjami, jest natomiast wyposażony w światła robocze zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a wynoszącymi min. 5 luksów w odległości  1 m od pojazdu?
Odpowiedź:  Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  

Pyt. 17 Zamawiający wymaga by samochód posiadał zbiornik wody o pojemności min. 2.7 m3 (punkt 4,15 załącznika nr 7 do SIWZ).
Wymagana pojemność zbiornika w połączeniu z koniecznością załączenia świadectwa dopuszczenia do oferty oraz krótkim terminem realizacji, powoduje, że ważną ofertę może złożyć tylko i wyłącznie jeden producent.
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści samochód ze zbiornikiem o pojemności 2,5 m3 będący jedynie o 200 I. mniejszym niż wymagany. Zmniejszenie pojemności o 200 I. nie będzie miało znaczenia podczas prowadzenia akcji gaśniczych, a pozwoli na złożenie ważnych ofert większej liczbie producentów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Pyt. 18 Zamawiający wymaga by w przedziale pracy autopompy zamontowane było odpowiednio: załączenie/wyłączenie autopompy, włącznik/wyłącznik silnika pojazdu, (punkt 4.24 załącznika nr 7 do SIWZ) 
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w przedziale autopompy zamontowany jest tylko wyłącznik silnika oraz autopompy bez włącznika autopompy i włącznika silnika pojazdu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie 1 wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu oraz autopompy w przedziale obsługi tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagiej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne uruchomienie i uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów nie powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika oraz włącznika autopompy powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy. Dodatkowo zdublowanie tego rozwiązania do przedziału autopompy wymaga zamontowania skomplikowanego sytemu sterowania co jest bardzo trudne ze wzglądu na rozwiązania techniczne, a jednocześnie nie pozostanie bez wpływu na ostateczną cenę proponowanego samochodu.
Odpowiedź:  Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  


Pyt. 19  Zamawiający   wymaga   by  maszt  oświetleniowy  posiadał  sterowanie bezprzewodowe (punkt 4.31 załącznika nr 7 do SIWZ). Czy Zamawiający dopuści sterowanie masztu za pomocą pilota na przewodzie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 


Pyt. 20 Zamawiający wymaga, aby pojazd posiadał stały napęd 4x4 nie dopuszczając zastosowania napędu bardziej ekonomicznie i eksploatacyjnie uzasadnionego tj. z możliwością odłączania napęd osi przedniej? Uzasadnienie: w 90% samochód porusza się po drodze utwardzonej, więc o wiele korzystnie) - ekonomiczniej odłączyć oś przednią. Taki wariant w przypadku pojazdów uterenowionych poprawia bezpieczeństwo, gdyż w przypadku Jazdy w terenie po jego załączeniu w sposób automatyczny wyłącza się ABS a w przypadku odłączenia załącza. W pojazdach z napędem stałym wymaga to dodatkowej czynności, co w przypadku nie załączenia ABS może skutkować pogorszeniem bezpieczeństwa. Wnioskujemy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pojazdy o lepS2ych lub co najmniej równorzędnych parametrach technicznych % posiadające dodatkowo możliwość odłączenia napędu osi przedniej.
Odpowiedź:  Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  

Pyt. 21 Zamawiający wymaga Zawieszenia mechanicznego osi przedniej i tylnej: Czy zamawiający dopuści zawieszenie pneumatyczne na osi tylnej? Rozwiązania te gwarantują bezpieczniejszą eksploatację pojazdu /potwierdzają to badania w zakresie kąta przechyłu bocznego - parametr lepszy od tradycyjnych zawieszeń resorowych o 53/, Zwiększają poprzez możliwość regulacji wartość kąta zejścia i kąta rampowego. Powyższe również potwierdzają producenci i użytkownicy /około kilkuset użytkowników jednostek ochrony przeciwpożarowej/. Zawieszenie pneumatyczne: zapewnia wysoki poziom komfortu kierowcy i ochrony zabudowy. Funkcja automatycznego poziomowania umożliwia zachowanie stałej wysokości pojazdu i kompensację nierównomiernego rozkładu obciążeń. Ręczna regulacja wysokości ułatwia dopasowanie wysokości tylnej osi do terenu. Połączenie zawieszenia resorowego z przodu oraz pneumatycznego z tyłu (BL) łączy stabilność z komfortem jazdy, Zawieszenie pneumatyczne oferuje komfort, chroni nadwozie. Progresywna charakterystyka amortyzowania zapewnia takie same warunki podczas jazdy bez obciążenia l z pełnym obciążeniem.
Odpowiedź:  Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  

Pyt. 22 Wnioskujemy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pojazdów posiadających lepsze rozwiązania konstrukcyjne - hamulce tarczowe. W tym miejscu informujemy, że od kilkunastu lat hamulce tarczowe skutecznie wypierają hamulce bębnowe w pojazdach ciężarowych. Wszyscy najwięksi producenci samochodów ciężarowych w Europie stosują w produkowanych przez siebie pojazdach niemal w 100 proc. hamulce tarczowe. Owszem, hamulce bębnowe także są jeszcze spotykane, jednak w większości na tylnej wsi, Przednia oś nieprzerwanie od kilkunastu już lat zarezerwowana jest dla układu tarczowego, który zapewnia przede wszystkim stabilniejszą pracę 
i większą skuteczność działania. Podstawową zaletą hamulców tarczowych, która zdecydowała o Ich sukcesie, jest nieosłonięta struktura. Taka konstrukcja hamulców tarczowych sprawia, że nie pojawia się tutaj podstawowy problem współczesnych układów hamulcowych, czyli problem przegrzania hamulców na taką skalę, jak to ma miejsce w przypadku hamulców bębnowych. Dzięki styczności z opływającym tarczę powietrzem i wodą ulegają one nie tylko schłodzeniu, ale i procesowi samooczyszczania, co nie jest takie proste w przypadku hamulców bębnowych. Przewaga hamulców tarczowych nad bębnowymi to m.in. wyższa skuteczność hamowania, mniejszy fading temperaturowy i prędkościowy oraz dużo mniejsza waga kompletnego hamulca od hamulca bębnowego
Odpowiedź:  Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  

Pyt. 23 Zamawiający wymaga: „fala świetlna" LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, wbudowana w nakładkę kompozytową," Informujemy, że powyższe rozwiązanie dotyczy opisu produktu oferowanego tylko przez jednego producenta i nie ma nic wspólnego z właściwościami użytkowymi pojazdu, Czy zatem Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego tj. zamontowanie na tylnej ścianie fali świetlnej LED bez wyprofilowanych nakładek? Zaproponowane rozwiązania spełniają w stopniu równoważnym wymagania Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 




