





Mieszkowice, dnia  08.08.2014r.

GP.271.8.2014
 
Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla OSP w Zielinie.”


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.


Pyt. 1 Zamawiający wymaga dostarczenia samochodu fabrycznie nowego, spełniającego normę emisji spalin min, EURO-5; (punkt 2,2 i 3.4 załącznika nr 7 do SIWZ).
Wszystkie podwozia wyprodukowane po i stycznia 2014r. obligatoryjnie muszą być wyposażane w silniki EURO VI, znacznie droższe i znacznie bardziej kłopotliwe, tym bardziej biorąc pod uwagę specyfikę użytkowania w jednostkach Straży Pożarnej. Nadto dostawy takich podwozi większość producentów realizować będzie nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu.
Czy mając powyższe na uwadze, Zamawiający dopuści dostawę pojazdu skompletowanego 
w 2014 roku na bazie fabrycznie nowego podwozia z roku 2013 spełniającego normę emisji spalin EURO V z możliwością rejestracji w 2014 roku , co niewątpliwie wpłynie na obniżenie ceny ofertowej, a argument ten powinien mieć znaczenie zważywszy na fakt, że Zamawiający określił najniższą cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Pojazdy z silnikami Euro 5 są zdecydowanie tańsze w zakupie 
i późniejszej eksploatacji oraz, co szczególnie ważne w pojazdach dla Straży Pożarnych, są zdecydowanie mniej niezawodne I kłopotliwe w codziennej obsłudze,
Odpowiedź: 
TAK 

Pyt. 2 Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia razem z ofertą (punkt 1.4 załącznika 7 SIWZ)  Chcielibyśmy podkreślić , że świadectwo dopuszczenia CNBOP jest dokumentem niezbędnym przy wprowadzaniu pojazdu pożarniczego do podziału bojowego. Dostarczenie świadectwa razem z ofertą nic nie wnosi, a może jedynie ograniczyć możliwość złożenia oferty na dzień składania ofert.
Czy zatem Zamawiający, mając na uwadze zapewnienie zasad równego traktowania Wykonawców dopuści możliwość dostarczenia świadectwa CNBOP najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.
Odpowiedź: 
TAK 


Pyt.3 Zamawiający wymaga układu hamulcowego z hamulcami bębnowymi na wszystkich osiach (punkt 3.2 załącznika nr 7 do SIWZ).
Większość opracowań na ten temat jednoznacznie wskazuje, że zastosowanie hamulców tarczowych na obydwu osiach przekłada się bezpośrednio na skuteczność hamowania pojazdu w warunkach drogowych. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników pojazdu oraz innych użytkowników drogi zwłaszcza w trakcie szybkiego dojazdu wozu bojowego do akcji. Zastosowanie hamulców bębnowych na przedniej osi, poprzez wyższą wagę, ma wpływ na pogorszenie kierowalności pojazdem, a w związku z ich zamkniętą konstrukcją hamulce takie wykazują tendencje do przegrzewania się, co z kolei prowadzi do spadku ich skuteczności.
Podstawową zaletą hamulców tarczowych jest nieosłonięta struktura. Taka konstrukcja sprawia, że nie pojawia się problem przegrzania hamulców. Ponadto dzięki styczności z opływającymi tarczę powietrzem i wodą ulegają one nie tylko schłodzeniu ale l procesowi samooczyszczania.
Czy zatem Zamawiający, mając na uwadze zapewnienie zasad równego traktowania wykonawców i konkurencyjności, dopuści zaproponowanie pojazdów z hamulcami tarczowymi na obu osiach?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  

Pyt. 4  Zamawiający w punkcie wymaga aby pojazd był wyposażony w system ABS z możliwością odłączania podczas jazdy w terenie (punkt 3.3 załącznika nr 7 do SIWZ). Oferowany samochód jest pojazdem uterenowionym zaliczanym do grupy 2, który przeznaczony jest do poruszania się po drogach utwardzonych, gdzie system ABS jest wymagany odrębnymi przepisami, które mówią iż każdy samochód musi być wyposażony w system ABS i nie określają możliwości chociażby chwilowego jego wyłączenia w warunkach drogowych.
Rozumiemy zatem, że wymóg ten Zamawiając/ odniósł jedynie do używania podczas jazdy w warunkach terenowych, gdzie system ABS z założenia nie spełnia swojego zadania.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwozia z układem ABS automatycznie odłączanym podczas jazdy w terenie z włączonymi blokadami?
Odpowiedź: 
TAK 

Pyt. 5 . Zamawiający wymaga by samochód posiadał światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka (punkt 3.3 załącznika nr 7 do SIWZ).
Czy Zamawiający dopuści samochód ze światłami do jazdy dziennej uruchamianymi osobnym włącznikiem, a nie automatycznie po przekręceniu kluczyka?
Odpowiedź: 
TAK 

Pyt. 6 Zamawiający wymaga przetłoczenia zewnętrznego tylnej ściany kabiny w celu umiejscowienia uchwytów na aparaty powietrzne (punkt 3.6 załącznika nr 7 do SIWZ)
Czy zamawiający dopuści zaproponowanie podwozia bez przetłoczenia tylnej ściany jednakże z mocowaniami na aparaty nie powodujące ograniczenia powierzchni siedziska i przestrzeni na nogi 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  

Pyt. 7 Zamawiający wymaga m.in. regulacji odległości l pochylenia siedziska fotela kierowcy oraz pochylenia siedziska fotela pasażera (punkt 3.7 załącznika nr 7 do SIWZ).
Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie podwozia bez wymienionego powyżej rozwiązania/ jednakże zapewniające należyty komfort i dobranie optymalnej pozycji dla kierowcy 
i pasażera?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  


Pyt. 8 Zamawiający wymaga by na dachu kabiny zamontowana była wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną lampą zespoloną z napisem „STRAŻ" - z głośnikiem , umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne lub układ równoważny (punkt 3.10 załącznika nr 1 do SIWZ). Nie ma logicznego ani technicznego uzasadnienia dla tak postawionych wymagań, gdyż takie rozwiązanie w żaden sposób nie poprawia walorów użytkowych pojazdu pożarniczego, a ma na celu jedynie ograniczenie ilości wykonawców mogących złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za układ równoważny zamontowanie belki zespolonej z napisem STRAŻ bezpośrednio na dachu kabiny, bez dodatkowych nakładek kompozytowych?
Prosimy również Zamawiającego o doprecyzowanie, w którym miejscu mają być zamontowane wymagane lampy dalekosiężne?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, natomiast lampy dalekosiężne mają zostać zamontowane w górnej części kabiny pojazdu. 

Pyt. 9) Zamawiający wymaga by na ścianie tylnej pojazdu były wbudowane w naroża nadwozia kompozytowego, wbudowane dwie lampy niebieskie lub układ równoważny (punkt 3.10 załącznika nr 1 do SIWZ).
Czy Zamawiający uzna za układ równoważny dwie lampy niebieskie zamontowane w tylnych narożach lub na tylnej ścianie zabudowy jednak nie wyprofilowane oraz nie wbudowane 
z zabudowę-kompozytową pojazdu?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 


Pyt. 10 Zamawiający wymaga, by na ścianie tylnej pojazdu była fala świetlna LED wbudowana w nakładkę kompozytową, (punkt 3.10 Załącznika nr i do SIWZ)
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zamontowania fali świetlnej LED na tylnej ścianie pojazdu jednak nie wbudowanej w nadwozie kompozytowe.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Pyt. 11 Zamawiający wymaga żeby oświetlenie pola pracy składało się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy (min. 3szt. na stronę) i zewnętrznych listew LED zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola przy pojeździe (punkt 4.6 załącznika nr 7 do SIWZ).
Według normy PN-EN 1846-2p. 5.1.3.3. powinno być zapewnione oświetlenie pola pracy o natężeniu min. 5 lx w odległości lm od pojazdu na poziomie podłoża. Ta sama norma nie wskazuje ilości oraz   typu oświetlania jakie powinno być zastosowane w celu spełnienia wymagań normy.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu, który nie posiada zewnętrznych listew LED zamontowanych nad żaluzjami, jest natomiast wyposażony w światła robocze zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a wynoszącymi min. 5 luksów w odległości  1 m od pojazdu?
Odpowiedź: 
 Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  




Pyt. 12  Zamawiający wymaga by poszycie podestów było wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych (punkt. 4.2 załącznika 7 do siwz 
Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie o jakich  specjalnie profilowanych materiałów kompozytowych mówią  zapisy punktu 4.2.?
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga aby zabudowa nadwozia wykonana była z materiałów kompozytowych. „specjalnie profilowanych” tj. z materiałów kompozytowych łagodnie zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi, ukształtowanych aerodynamicznie. 


Pyt. 13 Zamawiający wymaga by w przedziale pracy autopompy zamontowane było odpowiednio: załączenie/wyłączenie autopompy, włącznik/wyłącznik silnika pojazdu, (punkt 4.24 załącznika nr 7 do SIWZ) 
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w przedziale autopompy zamontowany jest tylko wyłącznik silnika oraz autopompy bez włącznika autopompy i włącznika silnika pojazdu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie 1 wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu oraz autopompy w przedziale obsługi tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagiej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne uruchomienie i uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów nie powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika oraz włącznika autopompy powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy. Dodatkowo zdublowanie tego rozwiązania do przedziału autopompy wymaga zamontowania skomplikowanego sytemu sterowania co jest bardzo trudne ze wzglądu na rozwiązania techniczne, a jednocześnie nie pozostanie bez wpływu na ostateczną cenę proponowanego samochodu.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie modyfikuje opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie  


Pyt. 14  Zamawiający   wymaga   by  maszt  oświetleniowy  posiadał  sterowanie bezprzewodowe (punkt 4.31 załącznika nr 7 do SIWZ). Czy Zamawiający dopuści sterowanie masztu za pomocą pilota na przewodzie?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 





