Mieszkowice, dnia 21.05.2012r. 



GP. 271.6.2012r.


OFERENCI 



dotyczy przetargu nieograniczonego pn.  „Turystyczne zagospodarowanie terenu przy pierwszym słupie granicznym w Czelinie”  

Uprzejmie informuje, iż w dniu 18.05.2012r. do  Zamawiającego wpłynęł następujące zapytanie:

1 zapytanie: 
Zwracam się z prośbą o upublicznienie projektu tablic informacyjnych zawartych w SIWZ dotyczącej Turystycznego zagospodarowania terenu przy pierwszym słupie granicznym 
w Czelinie. W dostępnej dokumentacji brak jest projektu architekt nr5a, nr 5d, nr 5e, nr 5b,
 nr 5c.

Odpowiedź: 

	Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Muzeum Narodowe w Szczecinie zabezpiecza opracowanie merytoryczne tekstu i ilustracji zamieszczonych na tablicach w formie projektu opracowanego w programie graficznym 
i przygotowanym do wydruku. Dostarczenie ich w formie elektronicznej nastąpi w terminie do dwóch tygodni od wyłonienia Wykonawcy i podpisania umowy z Zamawiającym.
 
Zamawiający w załączeniu podaje parametry techniczne elementów małej architektury. 

Uwaga: wszelkie użyte w opisach nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza  możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podanych w opracowaniach, kosztorysach, opisach itp.) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.




Załącznik 
1. Opis elementów małej architektury 



Turystyczne zagospodarowanie terenu przy pierwszym słupie granicznym w Czelinie
OPIS ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
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Lawka Brno 001303

Dane techniczne:

diugosé: 210 cm
szerokosé: 45cm
wysokosc: 45 cm
waga: ok. 160 kg
Materialy:

siedzisko: listwy z drewna iglastego
konstrukcja siedziska: stal

podstawa: beton piaskowany

Kolorystyka:

siedzisko: teak, orzech, palisander
konstrukeja siedziska: grafit

podstawa: beton piaskowany

Montaz:

przez zabetonowanie elementéw kotwigcych
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Oprawa NEOS 3

Optical compartment tightness level [P66
Impact resistance (glass) — IK08

Max. weight 69.21bs (31.4kg)

EPA 2.5sq.ft.

Dark sky Cutoff, semi-cutoff or non cutoff
(depending on distribution chosen)
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Avenue BOL

Lamps: 1 x TC-TEL /32 W

Lamp flux: 2400 Im

Color Rendering Index: 1B

Ballast: HF

Connected Load: 35 W, Lambda: 0.96
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Maszt Flagowy

Eksporycja o
uzaleinions od
padmuchow
povietrza

Mocowanic flagic
inka,

karabiriczyki
{dotuczone do flagi)

Wanoszenie

i opuszczanio flag
pray pomacy

lnki zewmetrinai,
wiqzanei do

knagi ymieszczane
1.5 m aad zienig

PROFIL MASZTU:
Segment aluminiowy

ANODOWANIE:
20 mikronow

GRUBOSC $CIANKI:
2/2,5 mm {5610}
2/2,5/2,5 mm {7-8m]
2/2.5/3,3 wmm (9-10m]

2/2.5/2,5/3,5 mm [12em] -

STARGHTA R

FINSKI

nych 4
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Frama

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGC
PARKU ARCHEOLOGICZNEGO

WE WSPOLPRACY MERYTORYCZNEJ

Z MUZEUM NARODOWYM W SZCZECINIE.

- NAPODSTAWIE BADAN
ARCHEOLOGICZNYCH
(CZELIN 20071.)
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Kosz na odpady parkowe Corner 601

Kosz na $mieci CORNER
do zabetonowania, pojemnosé: 60 1

POJEMNOSC: SZEROKOSC WYSOKOSC SPOSOB
CALKOWITA: CALKOWITA: MOCOWANIA:

60Liter 475mm 995mm do zabetonowania
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Tablica informacyjna Typ 1
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Tablica informacyjna 5f
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