Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie
OPIS ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
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Uwaga: wszelkie użyte w opisach nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza  możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podanych w opracowaniach, kosztorysach, opisach itp.) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
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Kosz na odpady parkowe Corner 601

Kosz na $mieci CORNER
do zabetonowania, pojemnosé: 60 1

POJEMNOSC: SZEROKOSC WYSOKOSC SPOSOB
CALKOWITA: CALKOWITA: MOCOWANIA:

60Liter 475mm 995mm do zabetonowania
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Lawka Brno 001303

Dane techniczne:

diugosc: 210 cm
szerokosc: 45 cm
wysokosé: 45 cm
waga: ok. 160 kg
Materialy:

siedzisko: listwy z drewna iglastego
konstrukcja siedziska: stal

podstawa: beton piaskowany

Kolorystyka:

siedzisko: teak, orzech, palisander
konstrukcja siedziska: grafit

podstawa: beton piaskowany

Montaz:

przez zabetonowanie elementéw kotwigcych




