Mieszkowice, dnia 26.04.2011r.

GP.271.3.2011  

OFERENCI

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. dokończenie budowy boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach” w dniu 22.04.2011r. jeden 
z oferentów zwrócił się następującym zapytaniem:

1. Czy zamawiający dopuści referencje na dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych w tym co najmniej jednego boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda z robót budowlanych.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy  wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane (tj. dwie roboty lub więcej) polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska piłkarskiego 
z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych;

2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie niezbędne materiały do montażu nawierzchni syntetycznych tj. do montażu boiska do piłki nożnej: trawa syntetyczna, piasek kwarcowy, granulat gumowy, klej poliuretanowy, taśma; do montażu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: granulat SBR, granulat EPDM, lepiszcze poliuretanowe, system poliuretanowy, farba do malowania linii. 
Odpowiedź: Zamawiający jest w posiadaniu materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania boiska do piłki nożnej tj.: trawa syntetyczna, piasek kwarcowy (żwir), granulat gumowy, klej poliuretanowy.

Materiały do wykonania boiska wielofunkcyjnego: granulat gumowy, lepiszcze poliuretanowe. Wykaz posiadanych materiałów wyszczególniono w załączniku nr 11 
do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. 
3. Proszę o doprecyzowanie ilości i rodzajów materiałów w podanym przez Zamawiającego wykazie materiałów: poz. 6 – brak informacji o kg beczki, poz. 8 – brak informacji o kg palety, poz. 9 – brak informacji o kg oraz brak informacji jaki granulat.

Odpowiedź:
poz. 6 (Natrysk) - 1 beczka 50 kg (14 szt. beczek) 
poz. 8 (żwir 1,5 – 5 mm) 15 t (1 t na palecie)
poz. 9 (granulat gumowy)  23 t (1 t na palecie)
4. Czy Zmawiający dopuści wykonanie nawierzchni kortu tenisowego w technologii poliuretanowej:  EPDM jedno lub dwuwarstwowego bądź NATRYSK.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nawierzchnia kortu tenisowego zostanie wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Ewentualne wprowadzenie robót zamiennych w postaci zmiany technologii układania nawierzchni Zamawiający rozważy na etapie realizowania umowy. 
Otrzymują:
1. Oferenci

2. a/a
