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Remont budynku muzeum w Gozdowicach



Mieszkowice, dnia 02.06.2013r. 
GP.271.3.2013



WYKONAWCY 
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU 



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont budynku muzeum w Gozdowicach”



Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t .j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

1 Pytanie:
Prosimy o podanie do poz. 24 ilości metrów bieżących cokolika posadzek.
Odpowiedź:
Długość cokołu wynosi 106,7 mb.

2 Pytanie:
Ze względu na nietypowość stolarki okiennej i drzwiowej prosimy o jej zestawienie.
Odpowiedź:
Wymiary stolarki okiennej zawarto w pozycjach przedmiaru robót Nr 4, 25, 26 ,43,
Wymiary stolarki drzwiowej zawarto w poz. Nr 28 i 29.

3 Pytanie:
W specyfikacji technicznej, rozdział XIV – pokrycia dachowe, w podanym zakresie robót jest zapis: montaż kominków wentylacyjnych pomieszczenia i przestrzeń dachową – czy należy te prace wycenić – prosimy o przedmiar.
Odpowiedź:
Nie występuje montaż kominków.

4 Pytanie:
Prosimy o podanie szerokości podokienników wewnętrznych.
Odpowiedź:
Szerokość podokienników wewnętrznych wynosi 30 cm.

5 pytanie:
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowych parapetów zewnętrznych, jeśli tak to prosimy o podanie potrzebnych do wyceny parapetów. 
Odpowiedź:
Parapety zewnętrzne  ujęto wraz ze stolarką okienną, wykonane z blachy powlekanej z wkuciem na głębokość po 5 cm w ościeże – blacha w rozwinięciu o szerokości 30 cm.

6 pytanie:
W przedstawionym przedmiarze robót nie ma prac demontażowych instalacji wod. – kan.
 i c.o. – prosimy o wyjaśnienie i przedmiar robót.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty może być określona na podstawie załączonego do niego przedmiaru robót (który należy traktować jako dokument pomocniczy) oraz specyfikacji technicznych. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia a więc wykonanie wzelkich robót demontażowych.

7 pytanie:
Czy układ pomiarowy znajdować ma się wewnątrz czy  na zewnątrz budynku.
Odpowiedź:
Układ pomiarowy będzie znajdował się na zewnątrz budynku

8 pytanie
Prosimy o wyjaśnienie: czy instalacja odgromowa będzie wykonywana, jeśli tak to prosimy 
o przedmiar robót.
Odpowiedź:
Instalacja odgromowa nie będzie wykonywana.

9 pytanie:
Czy będą instalowane grzejniki elektryczne, jeśli tak to prosimy o podanie ich wielkości 
i rodzaj (zapis w specyfikacji technicznej)
Odpowiedź:
Nie będą instalowane grzejniki elektryczne.

10 pytanie
Prosimy o schemat rozdzielni
Odpowiedź:
Rozdzielnia powinna poosiadać zabezpieczenie główne, bezpieczniki linii zasilającej gniazda
Trzy linie oświetleniowe – 3 linie, zabezpieczenie kotłowni, zabezpieczenie instalacji strychu, wyłączniki przeciw porażeniowe, zabezpieczenie gniazd pomieszczeń sanitariatów, szyny łączeniowe, tablica kpl.

11 pytanie
Podany opis opraw oświetleniowych jest za mało dokładny aby dokonać wyceny, prosimy o więcej szczegółów
Odpowiedź:
Są to oprawy świetlówkowe tunelowe TCS lub równoważne. 
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