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Remont budynku muzeum w Gozdowicach


Mieszkowice, dnia 07.06.2013r. 
GP.271.3.2013

WYKONAWCY 
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU 


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont budynku muzeum w Gozdowicach”


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

1 Pytanie:

Specyfikacje techniczne 
w dziale II pkt. 1.3 jest zapis:
- Odkrycie ścian zewnętrznych w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej,
-Wykopy pod schody zewnętrzne

W dziale VI wykonanie schodów zewnętrznych betonowych

W dziale VIII – izolacje przeciwwilgociowe jest zapis:
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
· odsłonięcie istniejących ścian fundamentowych, odcinkami nie dłuższymi niż 1m,
· oczyszczenie ścian,
· zagruntowanie ścian i fundamentów,
· zabezpieczenie ścian materiałem bitumicznym powłokowym,
· izolacja przeciwwilgociowa izolacji termicznej na ścianach fundamentowych,
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podłóg,
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych nad warstwą izolacji termicznej,
 w przedstawionym przedmiarze robót wszystkie wymienione wyżej roboty nie występują.

Ponadto po oględzinach obiektu stwierdza się duże zawilgocenie ścian piwnicznych i parteru.
Zarówno specyfikacja techniczna, jak i przedmiar nie przewidują prac związanych usunięciem wilgoci.
W związku z wymienionymi rozbieżnościami prosimy o określenie zakresu robót przewidzianych do wyceny. 




Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty może być określona na podstawie załączonego do niego przedmiaru robót (który należy traktować jako dokument pomocniczy) oraz specyfikacji technicznych. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia a więc wykonanie wszelkich prac związanych z usunięciem wilgoci.
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