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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Łysogórki



Mieszkowice, dnia 19.06.2013

GP.271.2.2013


Mieszkowice: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Łysogórki, Numer ogłoszenia: 116793 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013



OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70933 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Łysogórki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 
1) Roboty pomiarowe 
· Wytyczenie robót, pomiary sprawdzające, Wykonanie szkiców i map powykonawczych na 3270 m rurociągów. 
2) Roboty ziemne 
· Wykopy mechaniczne i ręczne na odkład ze skarpami pionowymi wraz z odwodnieniem w ilości 5 030 m3. 
· Pełne umocnienie wykopów w ilości 7 230 m2. 
· Podsypka piaskowa pod rurociągi grubości 10 cm po zagęszczeniu w ilości 2 810 m2. 
· Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 20 cm po zagęszczeniu nad rury w ilości 555 m3. 
· Zasypka wykopów w ilości 4 194 m3. 
· Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 1 km. w ilości 836 m3. 
3) Roboty montażowe 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 
· montaż rurociągów wraz z próbami szczelności z rur PVC o średnicy: 
200 mm o długości 1 300 m; 
160 mm o długości 1 670 m; 
· montaż studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm w ilości 43 szt., 
· montaż studni inspekcyjnych PVC o średnicy 425 mm w ilości 32 szt., 
· montaż studni inspekcyjnych PVC o średnicy 315 mm w ilości 36 szt. 
Kanalizacja sanitarna tłoczna:
· montaż rurociągów wraz z próbami szczelności z rur PE o średnicy: 63 mm o długości 300 m. 
4) Przepompownie ścieków Roboty ziemne wraz z wykonaniem szalowania, odwodnienia oraz fundamentu pod przepompownię w ilości 2 kpl. 
· Montaż przepompowni o średnicy 1200 mm z polimerobetonu w ilości 2 kpl. 
· Montaż ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach z rur o śr. 70 mm na cokole bet. 0,30 m x 0,80 m w ilości 14 mb. 
· Montaż bramy o szerokości 3 m z furtką w ilości 2 kpl. 
5) Roboty elektryczne 
· Montaż kabli do podłączenia przepompowni ścieków wraz z robotami ziemnymi, 
z podłączeniem oraz wykonaniem robót pomiarowych w ilości 410 mb. 
· Montaż skrzynek, rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg. w ilości 2 szt. 
6) Roboty drogowe 
· Rozbiórka i odtworzenie: chodników z płytek bet. kostki bet. w ilości 130 m2; 
· nawierzchni asfaltowych w ilości 530 m2; 
· nawierzchni z tłucznia w ilości 530 m2; 
· nawierzchni betonowej w ilości 25 m2; 
· nawierzchni z płyt bet. w ilości 35 m; 
· krawężników bet. w ilości 35 m; 
· nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej w ilości 150 m2; 
· podbudowa z kruszywa łamanego o gr. do 15 cm w ilości 3 530 m2; 
· ogrodzeń z siatki 1,5 m na słupkach stalowych w ilości 25 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2, 45.23.31.42-6, 45.23.22.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Firma TUNEL Waldemar Skaskiewicz, Lambora 6, 66-400 Gorzów, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 025 143,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 768 750,64
· Oferta z najniższą ceną: 768 750,64 / Oferta z najwyższą ceną: 1 588 545,00
· Waluta: PLN
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