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Mieszkowice, dnia  21.02.2014r.

GP.271.1.2014

 
Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1.
prosimy o podanie niezbędnych informacji modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach tj.
1) opis stanu istniejącego w tym parametrów technicznych obiektów modernizowanej 
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.
2) bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.
3) aktualnego pozwolenia wodnoprawnego dla stanu istniejącego modernizowanej 
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.
4) prognozowany bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń modernizowanej 
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach,
5) podanie aktualnej i prognozowanej liczby RLM dla modernizowanej 
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach,
6) schematu technologicznego stanu istniejącego modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach,

ODPOWIEDŹ:
Ad 1) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dokumentacje dotyczącą technologii oczyszczalni ścieków w dniu 19.02.2014r. 
Ad 2) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informację o bilansie ścieków i ładunków zanieczyszczeń modernizowanej oczyszczalni  w dniu 19.02.2014r.
Ad 3) Zamawiający publikuje na stronie internetowej aktualne pozwolenie wodno prawne pod nazwą:  decyzja_pozwolenie_wodnoprawne_ z 27.08.2013_postanowienie.pdf 
Ad 4, 5) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące  prognozowanego bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń , prognozowanej liczby RLM dla modernizowanej oczyszczalni ścieków w dniu 19.02.2014r.
Ad 6) Zamawiający zamieścił schemat technologiczny modernizowanej oczyszczalni ścieków w dniu 19.02.2014r. 

Pytanie nr 2.
Prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji istniejącej modernizowanej 
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach, -brak technologii. Informuje, iż 
w podanej przez Zamawiającego zakładce przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach tj. plik numer 48 do 64 brak tej dokumentacji,
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dokumentacje dotyczącą technologii oczyszczalni ścieków w dniu 19.02.2014r. 

Pytanie nr 3.
Czy ze względu na opóźnienia wynikające z długich uzgodnień/procedur uzyskania pozwolenia na budowę Inwestor wydłuży termin zakończenia budowy jeżeli dojdzie do opóźnień z powodów na które Wykonawca nie ma wpływu,
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje iż zgodnie z § 14 projektu umowy przesunięcie terminu może nastąpić m.in. w przypadku przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje.

Pytanie nr 4. 
Prosimy o zamieszczenie w zakładce przetarg Uzgodnienia Dróg Gminnych GP.2211/10/2007 z 18.03.2007r
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej scan pisma w dniu 19.02.2014r. pod nazwą:  
GP.2211.1.2007 z 18.03.2007.pdf


Pytanie nr 5.
Prosimy o  skorygowanie rozbieżności, dotyczących długości sieci,  między przedmiarem robót, projektem a profilami podłużnymi:

	opis
	Ilość wg przedmiaru robót
	Ilość wg profilu podłużnego
	Ilość wg opisu do projektu

	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø 200
	2.410,0 m
	2.248,3 m
	2.276,0 m

	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø 160
	1.435,0 m
	1.420,8 m
	1.226,0 m

	Kanalizacja sanitarna tłoczna PVC Ø 110
	330,0 m
	327,6 m
	326,0 m

	Kanalizacja sanitarna tłoczna PVC Ø 90
	1.092,0 m
	1.080,6 m
	1.078,0 m

	Przeciski z rur stalowych Ø 250 mm
	133,0 m
	5,0 m
	-




ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż  należy przyjąć wartości określone w przedmiarach robót.


Pytanie nr 5.
Zgodnie z Rozdziałem XV „Opis przedmiotu zamówienia" SI.WZ w dziale dotyczącym  Budowy  kanalizacji	 sanitarnej	grawitacyjnej i tłocznej  wraz z  przyłączami w miejscowości, Zielin ul, Kościuszki i Żymierskiego występuje w pkt 3 ppkt 1) montaż rurociągów z rur PVC Fi 160 - 1.435,0 m, zaś w pkt 10 jest dodatkowo montaż rurociągów PVC Fi 160  - 215,0 m (przyłącza). Prosimy o sprecyzowanie tego zapisu, gdyż ilość wykazana w pkt 3 zawiera już przyłącza.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje iż w poz. 10 ujęto długość przyłączy nie podlegających dofinansowaniu ze środków UE.

Pytanie nr 6.
Zgodnie z Rozdziałem XV „Opis przedmiotu zamówienia” SIWZ w dziale dotyczącym  Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  wraz z przyłączami w miejscowości Zielin 
ul Kościuszki i Żymierskiego występuje w pkt 7, że Wykonawca opracuje projekt wykonawczy przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanych domów, zlokalizowanych przy ul, Kościuszki i Żymierskiego w Zielinie, nie ujętych w pierwotnej wersji dokumentacji projektowej. Prosimy o sprecyzowanie, czy przyłącza wymienione w pkt 8, 9 ł 10 dotyczą właśnie tych przyłączy, na które należy opracować projekt? Jeśli nie, to prosimy o podanie ilości przyłączy i ich długości oraz czy oprócz opracowania projektu należy je również wykonać?
ODPOWIEDŹ:
W punktach 8-10 są ujęte długości przyłączy do nowo wybudowanych domów, na które należy wykonać projekt przyłączy oraz wykonać przyłącza.  

Pytanie nr 7.
Zgodnie z Rozdziałem XV „Opis przedmiotu zamówienia" SIWZ w dziale  dotyczącym   Budowy  kanalizacji	sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Zielin ul. Kościuszki i Żymierskiego występuje w pkt 2 ppkt 5) dostawa piasku na wymianę gruntu w ilości 604 m3 (jest to ilość pisaku potrzebną na wykonanie podsypki i obsypki 
w ul. Żymierskiego). Czy w ul. Kościuszki nie należy w ogóle uwzględniać wymiany gruntu?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż Ilość piasku potrzebnego do wymiany gruntu tj. wykonania podsypki i obsypki w ulicach Kościuszki i Żymierskiego należy przyjąć zgodnie 
z przedmiarem robót.

Pytanie nr 8. 
Prosimy o sprecyzowanie, na jakiej szerokości należy odtwarzać nawierzchnie / chodniki 
w przypadku wykonywania robót sieciowych kanalizacyjnych prowadzonych w pasie dróg / chodników.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż szerokości odtwarzanych nawierzchni należy wykonać zgodnie 
z normami przy wykopach umocnionych. 

Pytanie nr 9.  
Prosimy o sprecyzowanie zapisu z SIWZ „Odtworzenie nawierzchni w pasie dróg - do stanu uzgodnionego z ich Zarządcami", gdyż brakuje przekrojów przez nawierzchnie, czy tez uzgodnień z odpowiednim Zarządem Dróg.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż odtworzenie nawierzchni w pasie dróg należy wykonać zgodnie z normami oraz wytycznymi zawartymi w piśmie z dnia 18.03.2007r. Nr GP.2211.10.2007 opublikowanym w dniu 19.02.2014r.


Pytanie nr 10.  
Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział V pkt 5, Zamawiający żąda od wykonawcy pisemnego zobowiązania podmiotów oddających mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Czy należy również dla tych podmiotów dołączyć dokumenty wymienione w Rozdziale V pkt 1. ppkt 1) - 4) oraz Załącznik nr 3?
ODPOWIEDŹ:
Tak. Zamawiający modyfikuje ogłoszenie w tym zakresie
Modyfikacja_nr 1 
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